Electronic Load 1.0 Programmable Constant Current Sink

### - a -

- ADC_MAX_CHANNEL : Eload.h
- ADC_MIN_CHANNEL : Eload.h
- ADCCSPIN : spi.h
- ADCPORT : spi.h
- ADCVoltsPerLSB : Eload.h

### - c -

- CMDLINE_MAX : uart.h
- CONF_MAGIC : config.h
- CONTROL_ENTER_NUMBER_MAX_SIZE : control.h

### - d -

- DACCSPIN : spi.h
- DACPORT : spi.h
- dividerP12 : Eload.h
- dividerP5 : Eload.h

### - h -

- HOST_BAUD : uart.h
- HOST_UBRR : uart.h

### - i -

- isEditable : screen.c

### - k -

- KEY_CANCEL : keyboard.h
- KEY_ENTER : keyboard.h
- KEY_INVALID : keyboard.h
- KEY_NONE : keyboard.h
- KEY_RETLINES : keyboard.h
- KEY_ROTDOWN : keyboard.h
- KEY_ROTUP : keyboard.h
- KEY_SCANLINES : keyboard.h
- KEYBOARD_WITH_LONG : keyboard.h
- KEYBOARD_WITH_PRESSED : keyboard.h
- KEYBOARD_WITH_RELEASE : keyboard.h
- KEYBOARD_WITH_REPEAT : keyboard.h
- KEYBUFSIZE : keyboard.h
- KEYRETDDR : keyboard.h
- KEYRETPIN : keyboard.h
- KEYRETPORT : keyboard.h
- KEYSCANDDR : keyboard.h
- KEYSCANPORT : keyboard.h

### - l -

- LCD_DDR : lcd.c
- LCD_EN : lcd.c
- LCD_LINE1 : lcd.h
- LCD_LINE2 : lcd.h
- LCD_LINE3 : lcd.h
- LCD_LINE4 : lcd.h
- LCD_LINES : lcd.h
- LCD_PIN : lcd.c
- LCD_PORT : lcd.c
- LCD_RS : lcd.c
- LCD_RW : lcd.c
- LCD_WIDTH : lcd.h
- LED_USE_TIMER : led.h
- LEDREDMASK : led.h
- LEDREDPORT : led.h

### - m -

- MAXPARAMS : usartcmd.c

### - p -

- PRESET0 : config.h
- PRESET1 : config.h
- PRESET2 : config.h
- PRESET3 : config.h
- PRESET4 : config.h
- PRESET5 : config.h
- PRESET6 : config.h
- PRESET7 : config.h
- PRESET8 : config.h
- PRESET9 : config.h

### - r -

- R12 : config.h
- R13 : config.h
- R16 : config.h
- R18 : config.h
- R23 : config.h
- R25 : config.h
- ROTBUTTON : keyboard.h
- ROTPIN : keyboard.h
- ROTPORT : keyboard.h

### - s -

- SOA_I2 : config.h
- SOA_I3 : config.h
- SOA_IMAX : config.h
- SOA_PMAX : config.h
- SOA_V2 : config.h
- SPIADCVOLTSPERLSB : config.h
- SPIDIFFVOLTSPERLSB : config.h
- SPIHIGHAMPSPERLSB : config.h
- SPILOWAMPSPERLSB : config.h
- SPIVREF : config.h

### - t -

- TEMP_MAX : config.h

### - u -

- UART0_TXBUFSIZE : uart.h