<map id="SPIInit" name="SPIInit">
<area shape="rect" id="node1" title="Initializes the SPI Interface." alt="" coords="5,81,65,108"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$spi_8h.html#ae5ca843e5892c4123702493518139346" title="Revoke DAC CS." alt="" coords="136,5,257,32"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$spi_8h.html#aa5b97073c22aea0499ac0ea88ddb6426" title="Revoke ADC CS." alt="" coords="136,56,257,83"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$spi_8h.html#afd62b69041542f83a6b4f3125aec9907" title="Asserts DAC CS." alt="" coords="144,107,249,133"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$spi_8c.html#a656e59d79294b26d85e0c6319e224b93" title="Sends and receives a Byte over the SPI Bus." alt="" coords="113,157,280,184"/>
</map>
