<map id="ISR" name="ISR">
<area shape="rect" id="node1" title="Timer0 compare interrupt (800Hz)" alt="" coords="5,81,48,108"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$keyboard_8h.html#a02804092fbfc318ec605fe8d05260dd4" title="Scans the rotary encoder." alt="" coords="96,5,232,32"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$uart_8h.html#a4e0f5b721eeaee7c4e247389c2a6b5f1" title="Timer Callback. Checks for CTS from the Host to resume Communication." alt="" coords="97,56,231,83"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$keyboard_8h.html#a974a18a601e9a3102f91cd301e443209" title="Reads the Return Lines and sets the next Scan Line active." alt="" coords="111,107,217,133"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$led_8c.html#a7408390a86cc1f54910e2639ac71c7a4" title="Timer Callback Function." alt="" coords="101,157,227,184"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$keyboard_8h.html#a348a03c8a1182811d36419aa5f103a18" title="Puts a key into the keyboard buffer." alt="" coords="295,31,360,57"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$lcd_8c.html#ad636655d50f37b329d6d5bf83153e260" title=" " alt="" coords="423,31,569,57"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$lcd_8h.html#afa35e4a61570e2824382729f139fc5be" title="Sets the Brightness of the LCD Backlight." alt="" coords="617,31,747,57"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$led_8h.html#a22e26f80f0daf184920f7be6a9e697dd" title="Switches the red LED on." alt="" coords="284,107,371,133"/>
<area shape="rect" id="node10" href="$led_8h.html#aff18b9baea88b2fc57b53ebf407bb6e5" title="Switches the red LED off." alt="" coords="284,157,371,184"/>
<area shape="rect" id="node11" href="$spi_8c.html#a3b13337b1d7eb799d1b03e670d090696" title="Sets the State of the 8 LEDs on the SPI&#45;Shift&#45;Register." alt="" coords="280,208,375,235"/>
</map>
