<map id="EnterDouble" name="EnterDouble">
<area shape="rect" id="node1" title="Receives a Double from the Host." alt="" coords="5,157,99,184"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$uart_8h.html#a31900f4f13bc5468a0d1533b6bbbd9ac" title="Asserts RTS to the Host Line, i.e. allows the Host to send Data." alt="" coords="147,132,232,159"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$usartcmd_8c.html#aa9fa23bb8ee6b6602434375f28671578" title=" " alt="" coords="157,183,222,209"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$lcd_8c.html#a3d6576a7f684f5764f35c778588248cc" title="Sets the Cursor Position." alt="" coords="305,31,400,57"/>
<area shape="rect" id="node13" href="$sensors_8c.html#a42574109118a2a056f26023de6294ddf" title="Converts a P5&#45;Raw ADC Value to Voltage." alt="" coords="305,81,400,108"/>
<area shape="rect" id="node14" href="$sensors_8c.html#a1bd30a33d99acf39dc419dfcda84a12b" title="Converts a Unreg&#45;Raw ADC Value to Voltage." alt="" coords="301,132,404,159"/>
<area shape="rect" id="node15" href="$spi_8c.html#ab815264416b8e8438b2910c13a010d0f" title="Returns the averaged Value for the Sink Voltage." alt="" coords="290,183,415,209"/>
<area shape="rect" id="node16" href="$spi_8c.html#a6edb30e71a33713abaeda30e56d4bbc2" title="Returns the averaged Value for the Sink Voltage." alt="" coords="303,233,402,260"/>
<area shape="rect" id="node17" href="$spi_8c.html#a80a3e7ab4fc8126893d20222ce18f7ec" title="Returns the averaged Value for the Current." alt="" coords="280,284,425,311"/>
<area shape="rect" id="node18" href="$spi_8c.html#a79a818f0a054ed66908943ec4bc23099" title="Returns the averaged Value for Load Current." alt="" coords="307,335,399,361"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$lcd_8c.html#ab8300df8f51fbc77b8895257c2a8085f" title="Sets the Cursor Position." alt="" coords="500,31,579,57"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$lcd_8c.html#a66337720cc00454cf4d5b4c59d210708" title="Writes a Command&#45;Byte to the Display." alt="" coords="653,31,759,57"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$lcd_8c.html#a8bbe315df5131e3567cf5960938c77e5" title="Waits until the LCD is ready." alt="" coords="809,5,883,32"/>
<area shape="rect" id="node11" href="$lcd_8c.html#afd5485a731dca173a51b8270c24404e2" title="Writes a Byte to the Display." alt="" coords="807,56,885,83"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$lcd_8c.html#af1559a17726b03016098580e375d749e" title=" " alt="" coords="939,5,1043,32"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$lcd_8c.html#a691499026cdf181d4b30b4e42ff2f110" title="Reads a Byte from the LCD." alt="" coords="1096,5,1173,32"/>
<area shape="rect" id="node10" href="$lcd_8c.html#a9a49d41e6b1bc64016ca9adbb8f7ab89" title="Reads a nibble from LCD." alt="" coords="1221,5,1335,32"/>
<area shape="rect" id="node12" href="$lcd_8c.html#a1c6b194d0b91174b01ae5fed203241f5" title="Writes a nibble to the LCD." alt="" coords="933,56,1048,83"/>
<area shape="rect" id="node19" href="$spi_8h.html#aa979f2d5b9ebc8e0d60ee3575fb396b8" title="Returns True if High Current Mode is active." alt="" coords="473,335,605,361"/>
</map>
