<map id="InitUart" name="InitUart">
<area shape="rect" id="node1" title="Initialize USART Hardware and Pointers." alt="" coords="5,5,68,32"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$uart_8h.html#a31900f4f13bc5468a0d1533b6bbbd9ac" title="Asserts RTS to the Host Line, i.e. allows the Host to send Data." alt="" coords="116,5,201,32"/>
</map>
