<map id="ISR" name="ISR">
<area shape="rect" id="node1" title="USART0 Receive&#45;Interrupt (Host&#45;Interface)" alt="" coords="5,31,48,57"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$uart_8c.html#a7a562e84b3384d2c22943d77bb898384" title=" " alt="" coords="96,5,243,32"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$uart_8h.html#ac5e38c31a6bf947e4575fcb79a6775a4" title="Releases RTS to the Host Line, i.e. stops the Host from sending Data." alt="" coords="122,56,217,83"/>
</map>
