Electronic Load 1.0 Programmable Constant Current Sink

### - a -

- ADCfromTemp() : sensors.c , sensors.h
- ADCGetAs() : spi.h , spi.c
- ADCGetIavg() : spi.c , spi.h
- ADCGetIByVal() : spi.h , spi.c
- ADCGetIHighAvgRaw() : spi.c , spi.h
- ADCGetIhighLifeRaw() : spi.c , spi.h
- ADCGetILowAvgRaw() : spi.c , spi.h
- ADCGetIlowLifeRaw() : spi.h , spi.c
- ADCGetVavg() : spi.c , spi.h
- ADCGetVAvgRaw() : spi.h , spi.c
- ADCGetVLifeRaw() : spi.h , spi.c
- ADCNextChannel() : adc.h
- ADCResetMinMax() : adc.h
- AssertRTS() : uart.h