Electronic Load 1.0 Programmable Constant Current Sink

### - c -

- celsius0 : sensors.h
- CFLAG_BYTERECEIVED : uart.h
- CFLAG_CHECKSUMERROR : uart.h
- CFLAG_CMDRECEIVED : uart.h
- CFLAG_PARITYERROR : uart.h
- cFlags : uart.c , uart.h
- channel : adc.c
- cmd : usartcmd.c
- cmdline : uart.c , uart.h
- commandTable : usartcmd.c
- config : config.c , config.h
- configDirty : config.h , config.c
- cursorOn : control.c , control.h
- cursorPos : control.h , control.c