<map id="ReleaseRTS" name="ReleaseRTS">
<area shape="rect" id="node1" title="Releases RTS to the Host Line, i.e. stops the Host from sending Data." alt="" coords="96,5,191,32"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$uart_8c.html#a084f0a9cf05b1877bd8a71a90dae7ff8" title="USART0 Receive&#45;Interrupt (Host&#45;Interface)" alt="" coords="5,5,48,32"/>
</map>
