Electronic Load 1.0 Programmable Constant Current Sink

### - s -

- scanKeyboard() : keyboard.h
- scanRotaryEncoder() : keyboard.h
- Screen() : screen.h , screen.c
- SetHighCurrentMode() : spi.c , spi.h
- SetLowCurrentMode() : spi.h , spi.c
- SetOvertempError() : led.h
- SetSOAError() : led.h
- SOAGetImax() : config.c , config.h
- SoaLimit() : spi.c
- SPIADCBusy() : spi.h
- SPIDeselectADC() : spi.h
- SPIDeselectDAC() : spi.h
- SpiGetADC() : spi.h
- SpiGetADC2() : spi.h
- SPIInit() : spi.c , spi.h
- SpiSelectADC() : spi.h
- SpiSelectDAC() : spi.h
- SpiSendAndReceiveByte() : spi.c , spi.h
- SPISetLEDs() : spi.c , spi.h
- SWUnregFromADC() : sensors.h