<map id="LCDRead" name="LCDRead">
<area shape="rect" id="node1" title="Reads a Byte from the LCD." alt="" coords="5,5,83,32"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$lcd_8c.html#a9a49d41e6b1bc64016ca9adbb8f7ab89" title="Reads a nibble from LCD." alt="" coords="131,5,244,32"/>
</map>
