<map id="lcd.h" name="lcd.h">
<area shape="rect" id="node1" title=" " alt="" coords="302,5,352,32"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$control_8h.html" title=" " alt="" coords="131,80,203,107"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$control_8c.html" title="Provides an input field for numerical Values." alt="" coords="20,155,92,181"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$_eload_8c.html" title="The Main Program and miscellaneous Routines." alt="" coords="223,229,290,256"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$menu_8c.html" title="Handles menu display and selection." alt="" coords="314,229,380,256"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$screen_8c.html" title="Screen handling." alt="" coords="52,229,124,256"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$ftest_8c.html" title="Contains Factory Test Routines." alt="" coords="364,80,423,107"/>
<area shape="rect" id="node10" href="$keyboard_8c.html" title="Routines for handling the Keyboard Matrix and the Encoder." alt="" coords="448,80,534,107"/>
<area shape="rect" id="node11" href="$lcd_8c.html" title="Routines for handling the LC&#45;Display." alt="" coords="559,80,610,107"/>
<area shape="rect" id="node12" href="$usartcmd_8c.html" title="Handles commands from the Host Interface." alt="" coords="634,80,721,107"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$screen_8h.html" title=" " alt="" coords="167,155,239,181"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$spi_8c.html" title="Routines for SPI connected peripherals (ADC, DAC and LEDs)" alt="" coords="148,229,199,256"/>
</map>
