<map id="LCDReadCmd" name="LCDReadCmd">
<area shape="rect" id="node1" title=" " alt="" coords="5,5,109,32"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$lcd_8c.html#a691499026cdf181d4b30b4e42ff2f110" title="Reads a Byte from the LCD." alt="" coords="157,5,235,32"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$lcd_8c.html#a9a49d41e6b1bc64016ca9adbb8f7ab89" title="Reads a nibble from LCD." alt="" coords="283,5,396,32"/>
</map>
