(module SparkFun_SEN-13879 (layer F.Cu) (tedit 5A02CD5A)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SparkFun_SEN-13879 (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -12.7 -8.89) (size 3.5 3.5) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -12.7 8.89) (size 3.5 3.5) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 12.7 8.89) (size 3.5 3.5) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B+ thru_hole circle (at 6.35 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B- thru_hole circle (at 6.35 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad GND thru_hole circle (at 13.97 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad CLK thru_hole circle (at 13.97 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad VDD thru_hole circle (at 13.97 -5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad VCC thru_hole circle (at 13.97 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad DAT thru_hole circle (at 13.97 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SHLD thru_hole circle (at -13.97 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A+ thru_hole circle (at -13.97 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A- thru_hole circle (at -13.97 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad E- thru_hole circle (at -13.97 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad E+ thru_hole circle (at -13.97 -5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 12.7 -8.89) (size 3.5 3.5) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
)
